|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | MEMORIAL DESCRITIVO | | | | | | | Nº: | | BFARQ-2020181-ARQ-MD-001 | | | | | | |
| CLIENTE: | | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF | | | | | | | | | | | FOLHA: | 1 de 8 | |
| PROGRAMA: | | | | SAEP – SUPERINTENDÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E PATRIMÔNIO | | | | | | | | | | | |
|  | | | ÁREA: | | | CASQ – PRÉDIO A | | | | | | | | | | | | |
| TÍTULO: | | | MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|  | | | CONTRATO Nº: | | | | | | | | RESPONSÁVEL: | | | | | | | |
| SAEP / UFF | | |  | | | | | | | | AFO | | | | | | | |
| ARQUIVO Nº: | | | | | | | | CONTRATANTE Nº: | | | | | | | |
|  | | | BFARQ-2020181-ARQ-MD-001\_A | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ÍNDICE DE REVISÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REV. | DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | EMISSÃO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | REV. 0 | | REV. A | | | | REV. B | REV. C | REV. D | | | REV. E | REV. F | REV. G | | | REV. H |
| DATA | | 01/09/2020 | |  | | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
| PROJETO | | UFF | |  | | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
| EXECUÇÃO | | I.PEIXOTO | |  | | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
| VERIFICAÇÃO | | A.FURTADO | |  | | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
| APROVAÇÃO | | G.BIHEL | |  | | | |  |  |  | | |  |  |  | | |  |
| AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA SAEP/UFF, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÍNDICE**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | OBJETIVO | 3 | |  |  |  | | 2 | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | 3 | |  |  |  | | 3 | DESCRIÇÕES DOS AMBIENTES | 5 | |  |  |  | | 3.1 | COORDENAÇÃO, AD. COORD., CHEFIA DAS, REUNIÃO, C. PSIC., ADM. PERÍCIA, CHEF. PERÍCIA, MULTIDISCIPLINAR, MED. TRABALHO, SEG. TRB., ADM. DPVS, CHEFE DPVS | 5 | |  |  |  | | 3.2 | C. PERÍCIA, C. P. JUNTA, C. MÉDICO E C. MULTIP. | 5 | |  |  |  | | 3.3 | CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO | 6 | |  |  |  | | 3.4 | COPA | 6 | |  |  |  | | 3.5 | SANITÁRIOS | 7 | |  |  |  | | 3.6 | SANITÁRIO PCD | 8 | |  |  |  |      1. **OBJETIVO**   Este documento define padrões e especificações, estabelecendo as condições mínimas que devem ser atendidas para o detalhamento e fornecimento de materiais do projeto de fechamento do Pilotis do CASQ, no Prédio-A da unidade UFF/Gragoatá.  Todos os materiais especificados são apenas referências, podendo ser substituídos por outros equivalentes, de iguais características e qualidade, desde que aprovados pela Projetista e/ou pelo Cliente.  O Projeto foi baseado em informações passadas pelo cliente através de um projeto básico por ele executado e aprovado, sofrendo pequenos ajustes de melhoria construtiva visando a economicidade da sua execução.   1. **DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**  |  |  | | --- | --- | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-001 | ARQUITETURA EXECUTIVO  PLANTA BAIXA – EXECUTIVO | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-002 | ARQUITETURA EXECUTIVO  PLANTA BAIXA – DEMOLIR e CONSTRUIR | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-003 | ARQUITETURA EXECUTIVO  PAGINAÇÃO – FORRO e ILUMINAÇÃO | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-004 | ARQUITETURA EXECUTIVO  PAGINAÇÃO – PISO | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-005 | ARQUITETURA EXECUTIVO  CORTES – AA, BB, CC e DD | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-006 | ARQUITETURA EXECUTIVO  VISTAS – LATERAIS E FRONTAL | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-007 | ARQUITETURA EXECUTIVO  DETALHES ESQUADRIAS – VISTAS PORTAS | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-008 | ARQUITETURA EXECUTIVO  DETALHES ESQUADRIAS – VISTAS JANELAS | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-009 | ARQUITETURA EXECUTIVO  DETALHES – SANITÁRIOS E COPA  PLANTA BAIXA | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-010 | ARQUITETURA EXECUTIVO  DETALHES – CONSULTÓRIOS  PLANTA BAIXA | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-011 | ARQUITETURA EXECUTIVO  DETALHES – ÁREAS MOLHADAS  QUADRO DE ALTURAS |  |  |  | | --- | --- | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-012 | ARQUITETURA EXECUTIVO  DETALHES – SANITÁRIOS – VISTAS | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-013 | ARQUITETURA EXECUTIVO  DETALHES – BANCADAS – PLANTA BAIXA | | BFARQ-2020181-ARQ-DE-016 | ARQUITETURA – ESQUEMÁTICO  VIGAS BALDRAMES e LAJES DE PISO | | BFARQ-2020181-INS-DE-020 | INSTALAÇÕES – PLANTA BAIXA  HIDRÁULICA | | BFARQ-2020181-INS-DE-021 | INSTALAÇÕES – ISOMÉTRICO  HIDRÁULICA | | BFARQ-2020181-INS-DE-022 | INSTALAÇÕES – PLANTA BAIXA  ESGOTO | | BFARQ-2020181-ELE-DE-030 | ELÉTRICO EXECUTIVO  PLANTA DE ENCAMINHAMENTO e  DIAGRAMA UNIFILAR – ILUMINAÇÃO | | BFARQ-2020181-ELE-DE-031 | ELÉTRICO EXECUTIVO  PLANTA DE ENCAMINHAMENTO e  DIAGRAMA UNIFILAR – TOMADAS | | BFARQ-2020181-ELE-DE-032 | ELÉTRICO EXECUTIVO  PLANTA BAIXA DE ENCAMINHAMENTO | | BFARQ-2020181-INF-DE-040 | INFRAESTRUTURA DE REDE  CABEAMENTO ESTRUTURADO – EXECUTIVO |  1. **DESCRIÇÕES DOS AMBIENTES**    1. **COORDENAÇÃO, AD. COORD., CHEFIA DAS, REUNIÃO, C. PSIC., ADM. PERÍCIA, CHEF. PERÍCIA, MULTIDISCIPLINAR, MED. TRABALHO, SEG. TRAB., ADM. DPVS, CHEFE DPVS**       1. ***PISO***   Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;  Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;   * + 1. ***PAREDE***   Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas, emassadas e com pintura acrílica sobre emassamento.  Ref.: SUVINIL, cor branco neve;   * + 1. ***TETO***   Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente;   * + 1. ***ILUMINAÇÃO***   Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.   * + 1. ***RODAPÉ***   Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 7cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;   * + 1. ***ESQUADRIAS***   Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir.  Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.     * + 1. ***OUTROS***   Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.   * 1. **C. PERÍCIA, C. P. JUNTA, C. MÉDICO E C. MULTIP.**      1. ***PISO***   Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;  Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;   * + 1. ***PAREDE***   Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas, emassadas e com pintura acrílica sobre emassamento.  Ref.: SUVINIL, cor branco neve;   * + 1. ***TETO***   Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente;   * + 1. ***ILUMINAÇÃO***   Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.   * + 1. ***RODAPÉ***   Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 7cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm; Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;   * + 1. ***ESQUADRIAS***   Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir.  Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.     * + 1. ***OUTROS***   Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.  Lavatório sem coluna acessível, louça branca, 45,5 x 36 cm (fabricante: DECA).   * 1. **CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO**      1. ***PISO***   Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;  Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;   * + 1. ***PAREDE***   Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 2 x 4 cm, assentada conforme existente.  Ref.: modelo JC1100 Branco Aspen da JATOBÁ, ou equivalente técnico;   * + 1. ***TETO***   Em forro de placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm. Ref.: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou equivalente tecnicamente;   * + 1. ***ILUMINAÇÃO***   Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.   * + 1. ***ESQUADRIAS***   Porta em perfis de alumínio anodizado natural, na cor preta, linha 30, com camada anódica de 25 micra de espessura, com 120 x 210 cm, sendo 2 folhas de abrir.  Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.   * + 1. ***OUTROS***   Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.   * 1. **COPA**      1. ***PISO***   Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;  Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;   * + 1. ***PAREDE***   Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm.  Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica.   * + 1. ***TETO***   Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar).   * + 1. ***ILUMINAÇÃO***   Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.   * + 1. ***ESQUADRIAS***   Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir.  Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.   * + 1. ***OUTROS***   Bancada em granito amarelo icaraí, com acabamento polido, 2 cm de espessura, frontispício e saias do mesmo granito, com 200 x 60 cm, com corte e colagem para cuba.  Cuba de embutir em aço inox polido, 40 x 34 cm (referência: 94081506 Lavínia 40 BL da TRAMONTINA).   * 1. **SANITÁRIOS**      1. ***PISO***   Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;  Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;   * + 1. ***PAREDE***   Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm.  Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica.   * + 1. ***TETO***   Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar).   * + 1. ***ILUMINAÇÃO***   Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.   * + 1. ***ESQUADRIAS***   Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 80 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir.  Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, tipo maxim-ar, vidros lisos comum, transparente com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.   * + 1. ***OUTROS***   Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.  Bancada em granito amarelo icaraí, com acabamento polido, 2 cm de espessura, frontispício e saias do mesmo granito, com 110 x 30 cm, com corte e colagem para cuba.  Cuba de semi-encaixe, quadrada, louça branca, 41 x 41 cm (fabricante: CELITE).  Bacia sanitária convencional, completa com assento, de 3 a 5 litros, ecoflush, cor branca (fabricante: CELITE).   * 1. **SANITÁRIO PCD**      1. ***PISO***   Porcelanato esmaltado acetinado, não retificado, texturizado, sem relevo, nas dimensões de 60cm x 60cm x 9,5mm, com junta de assentamento de 3 mm;  Ref.: Sensitive Fendi da ELIANE, cor bege;   * + 1. ***PAREDE***   Em alvenaria de tijolo cerâmico, emboçadas e preparadas para pastilha cerâmica, 9,5 x 9,5 cm.  Ref.: Linha Arq. Urbano Neve da PORTOBELLO, ou equivalente técnica.   * + 1. ***TETO***   Forro em placas termoacústicas removíveis, anti-chama, com dimensões de 120 x 60 cm (referência: Forro tipo Fibraroc da EUCATEX ou similar).   * + 1. ***ILUMINAÇÃO***   Luminárias do tipo calha, de embutir, aletada, de alto rendimento, para 2 lâmpadas tubulares LED de 32w cada nas dimensões de 120 x 30 cm.   * + 1. ***ESQUADRIAS***   Porta de madeira, revestida em ambas as faces, com laminado melamínico na cor azul, com 90 x 210 cm, sendo 1 folha de abrir, com chapa de impacto em aço inox polido, com 1mm de espessura (conferir NBR 9050).  Janela em perfis de alumínio anodizado natural, com camada anódica mínima de 25 micra de espessura, perfis com espessura mínima de parede de 1,6 mm (referência: linha 30 da ALCOA, cor preta), com 95 x 210 cm, painéis fixos, vidros lisos jateados, com 6 mm de espessura e com requadro em concreto.   * + 1. ***OUTROS***   Soleira em granito amarelo icaraí, com acabamento polido e 2 cm de espessura.  Lavatório sem coluna para PCD, louça branca, 45,5 x 36 cm (fabricante: DECA), com barras de apoio retas verticais em aço inox polido e comprimento de 70 cm (conferir NBR 9050).  Bacia sanitária convencional com assento, ecoflush, cor branca (fabricante: CELITE), com barras de apoio retas horizontais em aço inox polido e comprimento de 80 cm (conferir NBR 9050). |